код	функция	Примечание	
01    1	Тип дверного привода iMotion 2301		
02    1	Автоматические конфигурации	Ход двери, устр. без-ти 1-4, замок и аккумулятор	
03    0	Определение и сохранение хода двери		
03    1	Определение и сохранение устр. безопастности 1-4	Безопасность отключена	
03    2	Определение и сохранение электрозамка	Проверяет кодировку и модуль замка	
03    3	Определение и сохранение аккумуляторного модуля		
04    0	Перезагрузка	Старт программы с калибровочным движением	
04    1	Заводская перезагрузка программы	Удаление зарегистрированных параметров	
07    0 ... 9	Масса двери	Смотрите диаграмму в T-1272	
08    0 ... 1	Направление вращения привода  (стандарт = 0)	0 для EB, ER   /    1для EL	

10    0 ... 9	Время задержки открытия активатора AUTO1		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код 	
	0	0.5	1	2	3	5	10	20	30	60	сек	
11    0 ... 9	Время задержки открытия активатора AUTO2		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код 	
	0	0.5	1	2	3	5	10	20	30	60	сек	
12    0 ... 9	Время задержки открытия выключателя		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код 	
	0	0.5	1	2	3	5	10	20	30	60	сек	

20    1 ... 9	Скорость открытия		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код 	
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	см / с	
21    0 ... 9	Скорость закрытия		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код 	
	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	см / с	
26    0 ... 9	Тормозной путь при открытии	% системного ограничения	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код 	
	100	120	140	160	180	200	250	300	400	600	%	
28    0 ... 9	Тормозной путь при закрытии	% системного ограничения	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код 	
	100	120	140	160	180	200	250	300	400	600	%	

30    0 ... 9	Усилие мотора на открытие 	Реальное усилие по краю двери	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код	
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%	
31    0 ... 9	Усилие мотора на закрытие	Реальное усилие по краю двери	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код	
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%	
35    0 ... 9	Чувствительность на реверс при открытии	9 = max	
36    0 ... 9	Чувствительность на реверс при закрытии	9 = max	

41    0 ... 9	Уменьшенная ширина открытия		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Код	
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	%	

51    0	Переводит дверь в последний, установл. пользователем режим работы	После подключения терминала	
51    1 ... 6	Переводит дверь с установленный режим работы	После подключения терминала	
	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	Код	
	Закр	Авто1	Авто2	Выход	Откр.	Ручн.					Метод действия	
51    7	Не возвращает в рабочий режим	После подключения терминала	
55    0	Замыкает в режиме Закрыто		
55    1	Замыкает в режимах Закрыто, Только выход		
55    2	Замыкает в режиме Закрыто, Авто 1+2, Только выход		
56    0	Не размыкает замок в случае отключения питания		
56    1	Не размыкает в режиме Авто 1+2, Только выход, в случае откл. питания		
56    2	Размыкает замок во всех режимах работы в случае отключения питания		

63    0	in4: Установка режима работы Закр.	Нет соединения	
63    1	in4: Установка ручного режима работы 	 Нет соединения	

Код	Функция	Примечание	
63    2	in4: Установка режима аварийного окрывания	 Нет соединения	
63    3	In4: Установка режима аварийного окрывания, если не в режиме Закр.	 Нет соединения	
63    4	In4: Установка режима работы Закр.	 Соединение: нормально замкнутый	
63    5	In4: Установка ручного режима работы 	 Соединение: нормально замкнутый	
63    6	In4: Установка режима аварийного окрывания	 Соединение: нормально замкнутый	
63    7	In4: Установка режима аварийного окрывания, если не в режиме Закр.	 Соединение: нормально замкнутый	
66    0	sf3: Безопастное открытие с функцией стоп	Тип связи обнаруживается с помощью кода 031	
66    1	sf3: Безопастное открытие с функцией ползти	 Тип связи обнаруживается с помощью кода 031	
67    0	sf4: Безопастное открытие с функцией стоп	 Тип связи обнаруживается с помощью кода 031	
67    1	sf4: Безопастное открытие с функцией ползти	 Тип связи обнаруживается с помощью кода 031	

70    0	Действие батареи: в режиме Закр. 10 сек., в др. режимах 10 мин.		
70    1	Действие батареи: в режиме Закр. 10 мин., в др. режимах 1 час